|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ООО "Салон ПАРФЕНОН"** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *Адрес: ,660028,РФ,,Красноярск, Телевизорная, 1 , стр. 100 "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР"Телефоны: 290-31-38, 245-87-66; 215-15-52, 296-76-55E-mail: parfenon\_natasha@mail.ru* |  |  |  |  |
|  | [*www.artparket24.ru*](http://www.artparket24.ru/) |  |  |  |  |

**Гибкий стыковочный профиль ПВХ Cezar**



**Простой монтаж!**

1.  На подготовленной поверхности (напр. бетонном полу) отметьте желаемую линию для укладки (соблюдайте допустимый радиус изгиба).

2. Осуществляйте установку крепежного профиля с помощью дрели и шурупов, в случае использовании подогрева пола применяйте монтажный клей (напр. Pattex). При использовании плавающего пола, при укладке соблюдайте требуемое расстояние  в 5 мм. от профиля.

3. Положите гибкий профиль перед укладкой в теплую воду  (40-60 C) и оставте примерно на 15 мин.**ВНИМАНИЕ!!!**Обрезайте профиль точно до необходимой длины только после остывания до комнатной температуры.

4. После того как напольное покрытие уложенно, в конце начните вдавливать гибкий профиль в крепежный профиль. **ВНИМАНИЕ!!!**Гибкий профиль должен примыкать к стене вплотную и должен быть надежно покрыт, например, плинтусом.